АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2016 г. N 887

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж
от 24.05.2018 N 298)	

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 25.04.2012 N 790-III "Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 29.12.2015 N 972 "Об утверждении Порядка содержания и развития муниципальных озелененных территорий общего пользования" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Утвердить прилагаемые типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.

Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа город Воронеж
В.Ю.КСТЕНИН

Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 04.10.2016 N 887

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж
от 24.05.2018 N 298)	

1. Типовые архитектурные решения павильонов, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж, - приложение N 1.
2. Типовые архитектурные решения киосков, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж, - приложение N 2.
3. Типовые архитектурные решения передвижных торговых точек, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж, - приложение N 3.
(п. 3 введен постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.05.2018 N 298)

Руководитель управления
главного архитектора городского округа
А.В.ШЕВЕЛЕВ

Приложение N 1
к типовым архитектурным решениям
нестационарных торговых объектов, размещаемых
в границах муниципальных озелененных территорий
общего пользования городского округа город Воронеж

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАВИЛЬОНОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж
от 24.05.2018 N 298)	

Технико-экономические показатели павильонов, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.
1. Площадь под размещение павильона по внешним габаритам - 20 кв. м.
2. Верхняя отметка объекта - 3,6 м.
3. Описание размещаемого павильона:
3.1. Конструктивная схема - металлический каркас с заполнением.
3.2. Облицовка наружных стен павильона и кровли - деревянные конструкции с пропиткой под дуб или орех, варианты цветового оформления - дуб или ореховое дерево.
3.3. Дверной проем на заднем фасаде - дверь глухая металлическая (ДСН ЛКН 2100-900 М1 ГОСТ 31173-2003).
4. Описание вывесок и информационных конструкций, размещаемых на павильоне:
4.1. Вывески и информационные конструкции должны выполняться в единой стилистике и соответствовать колористике фасада павильона.
4.2. Вывески располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения сведений информационного характера, обязательных к размещению в силу закона, об указанном в учредительных документах официальном наименовании заинтересованного лица, режиме его работы и месте его нахождения (адресе) и не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание на вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц.
Размер вывески - 0,3 x 0,4 м.
4.3. Информационная конструкция на козырьке - в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой или на прозрачной либо непрозрачной основе в виде объемных букв и знаков либо отстоящих от плоскости конструкции или с подсветкой коробом, размер: высота - не более 0,25 м, длина - не более 3,0 м.
4.4. Не допускается размещение вывесок и информационных конструкций, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике павильона.

Архитектурные решения павильонов
(в ред. постановления администрации городского
округа город Воронеж от 24.05.2018 N 298)

Руководитель управления
главного архитектора городского округа
А.В.ШЕВЕЛЕВ

Приложение N 2
к типовым архитектурным решениям
нестационарных торговых объектов, размещаемых
в границах муниципальных озелененных территорий
общего пользования городского округа город Воронеж

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
КИОСКОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

Технико-экономические показатели киосков, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.
1. Площадь под размещение киоска по внешним габаритам - 8 кв. м, 9 кв. м, 10 кв. м.
2. Верхняя отметка - 3,7 м.
3. Описание размещаемого киоска:
3.1. Конструктивная схема - металлический каркас с заполнением.
3.2. Варианты облицовки наружных стен и кровли, декоративного и цветового оформления объекта приведены в архитектурных решениях киосков.
3.3. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).
4. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:
4.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в единой стилистике и соответствовать колористике фасада киоска.
4.2. Вывески располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения сведений информационного характера, обязательных к размещению в силу закона, об указанном в учредительных документах официальном наименовании заинтересованного лица, режиме его работы и месте его нахождения (адресе) и не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание на вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц.
Размер вывески - 0,3 x 0,4 м.
4.3. Информационная конструкция - в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой или на прозрачной либо непрозрачной основе в виде объемных букв и знаков либо отстоящих от плоскости конструкции или с подсветкой коробом, размер: высота - не более 0,2 м, длина - не более 1,6 м, располагается на главном фасаде.
4.4. Информационная или рекламная конструкция на плоскости стены (средний пояс) - грифельная доска для мела или постер из ПВХ с полноцветной печатью, размер - 0,4 x 1,2 м.
4.5. Не допускается размещение вывесок, информационных или рекламных конструкций, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике киоска.
5. Для всех киосков, размещаемых в границах одной муниципальной озелененной территории общего пользования, применяется единое архитектурное решение киоска.

Архитектурные решения киосков. Вариант I

Архитектурные решения киосков. Вариант II

Архитектурные решения киосков. Вариант III

Руководитель управления
главного архитектора городского округа
А.В.ШЕВЕЛЕВ

Приложение N 3
к типовым архитектурным решениям
нестационарных торговых объектов, размещаемых
в границах муниципальных озелененных территорий
общего пользования городского округа город Воронеж

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации городского округа город Воронеж
от 24.05.2018 N 298)	

Технико-экономические показатели передвижных торговых точек, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.
1. Площадь под размещение передвижных торговых точек по внешним габаритам - 6,0 кв. м.
2. Верхняя отметка - 2,45 м.
3. Описание размещаемых передвижных торговых точек:
3.1. Конструктивная схема - металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен композитным материалом или декоративными деревянными рейками.
3.2. Варианты облицовки наружных стен и кровли, декоративного и цветового оформления объекта приведены в архитектурных решениях киосков.
3.3. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99).
4. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:
4.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в единой стилистике и соответствовать колористике фасада передвижной торговой точки.
4.2. Вывески располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения сведений информационного характера, обязательных к размещению в силу закона, об указанном в учредительных документах официальном наименовании заинтересованного лица, режиме его работы и месте его нахождения (адресе) и не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание на вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц.
Размер вывески - 0,3 x 0,4 м.
4.3. Информационная конструкция - в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, размер: высота - не более 0,2 м, длина - не более 1,6 м, располагается на главном фасаде.
Допускается размещение наименования (коммерческого обозначения, фирменного наименования) заинтересованного лица, вида (типа, профиля) деятельности, вида реализуемых товаров и услуг, декоративных элементов, товарного знака или знака обслуживания.
4.4. Информационная или рекламная конструкция на плоскости стены (средний пояс) - грифельная доска для мела или постер из ПВХ с полноцветной печатью, размер - 0,4 x 1,2 м.
4.5. Не допускается размещение вывесок, информационных или рекламных конструкций, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике передвижных торговых точек.
5. Для всех передвижных торговых точек, размещаемых в границах одной муниципальной озелененной территории общего пользования, применяется единое архитектурное решение.
6. В архитектурном решении передвижных торговых точек (Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант II) следует предусмотреть светодиодную подсветку.

Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант I

Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант II

Руководитель управления
главного архитектора городского округа
Л.А.ПОДШИВАЛОВА